**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TOPAZ DRV IEC 61850-8-1 MMS SLAVE**

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения TOPAZ DRV IEC 61850-8-1 MMS SLAVE.

ПО TOPAZ DRV IEC 61850-8-1 MMS SLAVE входит в состав дистрибутива TOPAZ\_TMInstaller\_build\_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки TOPAZ\_TMInstaller описан в инструкции по установке TOPAZ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: [http:/ /en e rgo sof t. ne t/f ile s/У ста новка\_ TOP AZ\_T MLo ad e r.pdf](https://energosoft.net/files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_TOPAZ_TMLoader.pdf)

Дальнейшая загрузка ПО TOPAZ DRV IEC 61850-8-1 MMS SLAVE в контроллер осуществляется через программу TOPAZ TMLoader в соответствии Руководством пользователя TOPAZ TMLoader, раздел 3.

Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energosoft.net/files/Руководство\_пользователя.\_Часть\_2.2.pdf](http://energosoft.net/files/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F._%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_2.2.pdf)